СОГЛАСОВАНО:				 УТВЕРЖДАЮ: 					
												
Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области»
Иванов М.В.__________________			 Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, 
 на основании протокола общего собрания собственников
 №___________от_____________________20______г.
 
 _____________________________________________
             (Ф.И.О., подпись, без печати)	

Локальный сметный расчет
Ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, пос. Калитино, д. 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Сметная стоимость: 625582.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 811.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 116017.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июнь 2014 г.
№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1 Отмостка,	
1	ТЕР 11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 3.84, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 5,62, (Н.Р. 123*0,85*0,9 = 94% = 10285 руб. С.П. 75*0,8*0,85 = 51% = 5580 руб.)	1 м3 подстилающего слоя	15	578,75
72.02	75.71
13.10	49953	9258	4361
1684	3.73
0.55	56
8	
2	ТЕР 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.33, к материалам: 4.98, (Н.Р. 123*0,85*0,9 = 94% = 4310 руб. С.П. 75*0,8*0,85 = 51% = 2338 руб.)	1 м3 подстилающего слоя	8	773,28
66.88	0.30
0	32729	4585	13
0	3.66
1.28	29
10	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				82682.00	13843.00	4374.00
1684.00		85.00
18.00	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				82682.00	13843.00	4374.00
1684.00		85.00
18.00	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			13843.00					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			4374.00					
		в том числе зарплата машинистов:		1			1684.00					
		Индекс к стоимости материалов:		1			64465.00					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				82682.00	13843.00	4374.00
1684.00		85.00
18.00	
		Накладные расходы %:	%				14595.38					
		Итого с накладными:	руб.				97277.38					
		Сметная прибыль %:	%				7918.77					
		Итого:	руб.				105196.15					
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			2103.92					
		Всего по разделу:	руб.				107300.07					
Раздел 2  Фасад	
1	ТЕРр 56-01-001	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,27, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 733 руб. С.П. 62*0,8*0,85 = 42% = 440 руб.)	100 коробок	0.06	2171,60
1992.74	178.86
43.02	1071	1025	46
22	128.73
2.15	8
0	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.6396	0		0					
2	ТЕРр 56-02-002	Снятие оконных переплетов остекленных  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,48, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 1013 руб. С.П. 62*0,8 = 50% = 724 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0.234	739,65
700.87	38.78
20.44	1465	1406	59
41	46.11
0.93	11
0	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.80028	0		0					
3	ТЕР 10-01-034-2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,37, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 1,94, (Н.Р. 118*0,85 = 100% = 926 руб. С.П. 63*0,8*0,85 = 43% = 398 руб.)	100 м2 проемов	0.041	244779,50
2618.80	644.84
18.14	20246	920	116
6	137.43
0.66	6
0	
4	ТЕР 10-01-034-8	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,36, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 1,94, (Н.Р. 118*0,85*0,9 = 90% = 4258 руб. С.П. 63*0,8*0,85 = 43% = 2034 руб.)	100 м2 проемов	0.193	245682,83
2842.32	672.88
18.14	95939	4701	566
30	149.16
0.66	29
0	
5	ТЕРр 58-20-001	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,18, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3,2, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 503 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 368 руб.)	100 м	0.123	2622,46
669.60	8.13
1.76	1476	706	5
2	41.41
0.08	5
0	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.027552	0		0					
6	ТЕРр 56-10-001	Снятие дверных полотен  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 554 руб. С.П. 62*0,8 = 50% = 396 руб.)	100 м2 дверных полотен	0.169	546,38
546.38	0
0	791	791	0
0	36.28
0	6
0	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.19942	0		0					
7	ТЕРр 56-09-001	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 3,84, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 1008 руб. С.П. 62*0,8 = 50% = 720 руб.)	100 коробок	0.06	3135,17
2725.36	409.81
75.67	1495	1401	94
39	179.30
3.97	11
0	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.63	0		0					
8	ТЕР 09-06-001-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,49, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,4, (Н.Р. 90*0,85*0,9 = 69% = 2979 руб. С.П. 85*0,8*0,85 = 58% = 2504 руб.)	1 т конструкций	0.3	1909,35
1664.11	203.51
15.66	4668	4278	335
40	89.49
0.49	27
0	
		Дверной блок металлический 2,0х2.1 м	шт	2	(17800)		(35600)					
		Дверной блок металлический 0,9х2.1 м	шт	2	(8400)		(16800)					
9	ТЕР 10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 7,89, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,28, (Н.Р. 118*0,85*0,9 = 90% = 491 руб. С.П. 63*0,8*0,85 = 43% = 235 руб.)	100 м2 проемов	0.026	32413,72
2087.84	1825.64
362.91	4012	465	375
81	104.28
11.35	3
0	
10	ТЕРр 61-10-001	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,5, к материалам: 5,41, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 37447 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 22356 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	1.95	4775,16
3344.49	1.21
0	70986	55891	15
0	201.84
0	394
0	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	9.438	0		0					
11	ТЕРр 61-10-002	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,5, к материалам: 5,41, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 6713 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 4008 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	1.95	1314,47
599.50	0.62
0	17563	10019	8
0	36.18
0	71
0	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	4.719	0		0					
12	ТЕРр 62-19-001	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке с земли и лесов  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,38, к материалам: 4,35, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 13988 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 8228 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	8.4	373,74
285.76	3.77
0	23787	20571	139
0	18.46
0	155
0	
13	СЦП 1-27	 Погрузочные работы: Мусор строительный Индексы:  к стоимости машин: 6,86, (Н.Р. 100 = 100% = 0 руб. С.П. 60 = 60% = 0 руб.)	Руб. за тонну	16.454	7,60
0	7.60
0	858	0	858
0	0
0	0
0	
14	СЦП 5-2-20	 Сметные цены на перевозку грузов автомобилями-самосвалами (Работающими вне карьеров), класс груза 1, расстояние перевозки км: 20 Индексы:  к стоимости машин: 6,86,	руб. за 1 т	16.454	42,37
0	42.37
0	4782	0	4782
0	0
0	0
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				249139.00	102174.00	7398.00
261.00		726.00
0	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				249139.00	102174.00	7398.00
261.00		726.00
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			102174.00					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			7398.00					
		в том числе зарплата машинистов:		1			261.00					
		Индекс к стоимости материалов:		1			139567.00					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			52400.00					
		Итого с индексацией:	руб.				301539.00	102174.00	7398.00
261.00		726.00
0	
		Накладные расходы %:	%				70612.88					
		Итого с накладными:	руб.				372151.88					
		Сметная прибыль %:	%				42411.03					
		Итого:	руб.				414562.91					
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			8291.26					
		Всего по разделу:	руб.				422854.17					

		Итого по всем разделам:	руб.				530154.24					
		Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			95427.76					
		Всего по смете:	руб.				625582.00					

 СОСТАВИЛ    Главный специалист проектно-сметного отдела                                                                                   Наумова А.Ю.

 ПРОВЕРИЛ    Начальник проектно-сметного отдела                                                                                              Головин А.А.